\_\_CONFIG \_CP\_OFF & \_WDT\_OFF & \_XT\_OSC & \_PWRTE\_ON

LIST P=PIC16F84A

#INCLUDE <P16F84A.INC>

RESET ORG 0X00

GOTO Inicio

ORG 0X05

Inicio

BSF STATUS, RP0

CLRF TRISB

MOVLW b'10000'

MOVWF TRISA

BCF STATUS, RP0

GOTO Principal

Principal

BTFSC PORTA,4 ;Checamos si estamos en cero logico

GOTO SWAP

MOVF PORTB, W

MOVWF PORTA

GOTO Principal

SWAP

SWAPF PORTB, W ;Rotamos

MOVWF PORTA

GOTO Principal

END

Interfaz de usuario gráfica, Texto, Aplicación

Descripción generada automáticamente